个人专业技术工作总结

我从事预决算工作。所做工程项目数量也日益剧增，按使用定 额分，使用过贵州省建筑定额、装饰装修装饰定额、市政工程定额、 园林定额等。按结构分有砖混结构、有框架结构、有框剪结构等。按 层数分有单层、多层、高层。按用途分有工业建筑、民用建筑等。

作为一名预算员并不仅仅局限对定额的熟悉，还包括对施工规 范、标准图集、施工工艺的熟悉。比如说钢筋的弯钩、搭接和锚固长 度。根据规范要求，不同部位，不同佐标号、不同的环境，有不同的 搭接和锚固长度。这对钢筋算量影响较大。一个框架工程的钢筋仅弯 钩、搭接和锚固的钢筋量占钢筋总量的5%~10%左右。所以掌握施工 规范、标准图集对一名造价人员来说相当重要。现将本人做预决算的 工作总结如下：

一、 接到一份完整的图纸后，不是急于算量，应核对其张数是否 与图纸目录相符，仔细阅读图纸，了解工程结构，领会设计意图。对 工程有个详细了解，形成工程基本立体架构，并做好图纸记录。

二、 搜集图纸所需的规范、标准图集，并掌握其工作内容。

三、 仔细阅读工程的施工组织设计，了解施工部署、施工流向、 人员和机械的配置，有助工程定额的套用。

四、 选择所需定额和配套的取费文件及有关的通知、调整资料， 并对造价信息未注明或者特殊材料、设备进行市场询价。

五、 工程量的计算必须按照所选工程定额的计算规则进行计算。 工程量的计算顺序有按施工顺序法计算的既先地下后地上，先室内后 室外，先结构，后装修。有按定额项目顺序计算的，也有按图纸顺序 计算的等凭自己的习惯而定。本人喜欢按施工先后顺序计算，这样思 路清晰，工序明确，工艺熟悉。当然这要求造价人员对工艺比较熟悉, 了解施工顺序。

六、 套用定额子目，在套用时要注意工作内容是否与施工图纸、 规范和标准图集一致，不一致时应调整定额的相关内容。特别脚手架 的套用，一定要领会定额的实质。

七、 定额的取费是根据工程的类别和施工现场所在的区域来确定 费率和标准。因此要确定工程是一类、二类、三类工程属于工业建筑 还是民用建筑，施工现场是在城市还是乡镇或者其他地区。这样才能 准确确定费率。

八、 材料的价格调整一定要依据施工所在城市的造价管理机构发 布工程材料造价信息为准o

九、编制说明,一般包括编制依据，编制采用的定额及取费和造 价信息第几期。采用的预算编制软件等内容

十、装订成册，加盖相关人员职业资格章，并签字。

通过以上步骤一份完整的预算编制完成了。这是本人任职造价员 以来的理解及自述。

叶镇梅

二零一四年八月三日2012年办公室工作总结